{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":157,"n_cols":18,"rows_kept":157,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Stavba:","Rekonštrukcia domu kultúry v Sulíne, 102",null,null,null,null,"Investor      :","Obec Sulín č.99, 065 46 Malý Lipník"]
[" Objekt : ","SO-REKONŠTRUKCIA DOMU KULTÚRY",null,null,null,null," Projekt      : ","Ing. Bartoň"]
[" Časť    : 1.7b Elektroinštalácia","1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody",null,null,null,null," Dodávateľ :"]
[" JKSO   :",null,null,null,null,null," Kalkulant  : "]
[null,"Diel :","DODÁVKA"]
[null,"Časť :","ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RS"]
[" Číslo","Kód","Kód","Popis položky",null,null,null,"Množstvo ","MJ","Jednotková","Montáž","Dodávky"]
[null,"ceny","položky",null,null,null,null,"( výmera )",null,"cena","( € )","(€ )"]
[1,"MAT",0,"Plastová skriňa prázdna, zapustená, 334x770x110mm",null,null,null,1,"kus"]
[2,"MAT",0,"Jednopólový istič do 16A, typ L7-10B1 do 16A",null,null,null,18,"kus"]
[3,"MAT",0,"Trojpólový istič typ PL7-16B3 do 16A",null,null,null,2,"kus"]
[4,"MAT",0,"Trojpólový vypínač VS25, 25A, 400V,",null,null,null,1,"kus"]
[5,"MAT",0,"Popisný štítok",null,null,null,10,"kus"]
[6,"MAT",0,"Nulový mostík 32A",null,null,null,2,"kus"]
[7,"MAT",0,"Svorka zapojená","typ CBD-10",null,null,10,"kus"]
[8,"MAT",0,"Svorka zapojená","typ CBD-2, CBD-4",null,null,95,"kus"]
[9,"MAT",0,"Prúdový chránič FL7-16/4/0,03/16A",null,null,null,1,"kus"]
[10,"MAT",0,"Prúdový chránič FL7-25/2/0,03/25A",null,null,null,3,"kus"]
[11,"MAT",0,"Prepäťová ochrana BV 25/275",null,null,null,4,"kus"]
[12,"MAT",0,"Poistka VLC143P/C14-20A",null,null,null,3,"kus"]
[13,"MAT",0,"Prúdový chránič FL7-16/2/0,03/16A",null,null,null,1,"kus"]
[]
[]
[null,"SPOLU"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[10]
[11]
[null,"Časť :","                     MONTÁŽ "]
[]
[" Číslo","Kód","Kód","Popis položky",null,null,null,"Množstvo ","MJ","Jednotková","Montáž","Dodávky"]
[null,"ceny","položky",null,null,null,null,"( výmera )",null,"cena","(€ )","( € )"]
[]
[]
[null,"ceny","položky",null,null,null,null,"( výmera )",null,"cena","(€ )","( € )"]
[]
[1,155,0]
[2,155,0]
[3,155,0,"Tr. Ohybná elektroinštal. F23","inštal. F23",null,null,92,"m"]
[4,155,0,"Tr. Ohybná elektroinštal. F23","inštal. F23 materiál","materiál",null,92,"m"]
[5,155,0,"Krabica prístrojová typ KP 68",null,null,null,75,"kus"]
[6,155,0,"Krabica prístrojová typ KP 68                      materiál",null,null,null,75,"kus"]
[7,155,0]
[8,155,0]
[9,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Cx1,5",null,300,"m"]
[10,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Cx1,5     materiál",null,300,"m"]
[11,155,0]
[12,155,0]
[13,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Cx2,5",null,340,"m"]
[14,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Cx2,5     materiál",null,340,"m"]
[15,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Ax1,5",null,41,"m"]
[16,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 3Ax1,5     materiál",null,41,"m"]
[17,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CHKE-V 3Cx1,5",null,75,"m"]
[18,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CHKE-V 3Cx1,5     materiál",null,75,"m"]
[19,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 4Bx10","5BX10",22,"m"]
[20,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 4Bx10     materiál","5BX10",22,"m"]
[21,155,0,"Ekvipotencialna svorkovnica EPS",null,null,null,2,"ks"]
[22,155,0,"Ekvipotencialna svorkovnica EPS    materiál",null,null,null,2,"ks"]
[23,155,0]
[24,155,0]
[null,"SPOLU",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K47:K70)","v":0},{"$f":"SUM(L47:L70)","v":0}]
[null,"PRENOS",null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"SUM(K47:K70)","v":0},{"$f":"SUM(L47:L70)","v":0}]
[25,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 4Cx1,5","5Cx1,5",100,"m"]
[26,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 4Cx1,5     materiál","5Cx1,5 Material",100,"m",null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[27,155,0]
[28,150,0]
[29,155,0,"Svorka hromozvodová SO, SK, SP1, SS",null,null,null,32,"ks"]
[30,155,0,"Svorka hromozvodová SO, SK, SP1,    materiál",null,null,null,32,"ks"]
[31,155,0,"Uloženie vodiča  v","rozvádzači do 2,5mm"," do 2,5mm",null,120,"kus"]
[32,155,0,"Uloženie vodiča v rozvádzači   do 16mm",null,null,null,8,"kus"]
[33,155,0,"Vypínač jednopól.  ","typ 3553-01280",null,null,15,"kus"]
[34,155,0,"Vypínač jednopól.  ","typ 3553-01280",null,"materiál",15,"kus"]
[35,155,0,"Vypínač jednopól.  ","´typ 3553-05280",null,null,7,"kus"]
[36,155,0,"Vypínač jednopól.  Typ 3553-05280","typ 3553-05280",null,"materiál",7,"kus"]
[37,155,0,"Vypínač jednopól.  ","typ 3553-06280",null,null,6,"kus"]
[38,155,0,"Vypínač jednopól.","typ 3553-06280",null,"materiál",6,"kus"]
[39,155,0,"Dvojzásuvka polozap. Typ 5514-2235",null,null,"16A, 220V",40,"kus"]
[40,155,0,"Dvojzásuvka polozap. Typ 5514-2235",null,null,"16A ,220V materiál",40,"kus"]
[41,155,0,"Vypínač jednopól.  ","typ 3553-07280",null,null,1,"kus"]
[42,155,0,"Vypínač jednopól.","typ 3553-07280",null,"materiál",1,"kus"]
[43,155,0,"Zachytávacia tyč l=2m",null,null,null,4,"kus"]
[44,155,0,"Zachytávacia tyč l=2m    materiál",null,null,null,4,"kus"]
[45,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 5Cx2,5",null,30,"m"]
[46,155,0,"Silový kábel ulož.","pod omiet.","typ CYKY 5Cx2,5     materiál",null,30,"m"]
[47,155,0,"Silový kábel ulož. pod omietkou JQTQ 2x0,8",null,"CYKY 5Cx4",null,30,"m"]
[48,155,0,"Silový kábel ulož. pod omietkou JQTQ 2x0,8   materiál",null,"CYKY 5Cx4 Material",null,30,"m"]
[49,155,0,"Montáž rozvádzača  RS,R1",null,null,null,2,"kus"]
[50,155,0,"Zemniaca doska FeZn vč. Príslušenstva",null,null,null,5,"ks"]
[51,155,0,"Zemniaca doska FeZn vč. príslušenstva                  materiál",null,null,null,5,"ks"]
[null,"SPOLU"]
[null,"PRENOS"]
[52,155,0,"Zemniaci pásik FeZn 30x4mm",null,null,null,95,"m"]
[53,155,0,"Zemniaci pásik FeZn 30x4mm       materiál",null,null,null,95,"m"]
[54,155,0,"Sporáková prípojka zapustená 400V/25A",null,null,null,3,"ks"]
[55,155,0,"Sporáková prípojka, 400V/25A                   materiál",null,null,null,3,"ks"]
[56,155,0,"Výkop ryhy","35x80cm","vč. záhozu","pieskov. Lôžka, fólie",100,"m"]
[57,155,0,"Jama pre zemniacu dosku",null,null,null,5,"ks"]
[58,155,0,"Osadenie lustrovej","svorky",null,null,45,"kus"]
[59,155,0,"Osadenie lustrovej","svorky","materiál",null,45,"kus"]
[60,155,0,"Trojfázová zásuvka 400V/16A",null,null,null,1,"ks"]
[61,155,0,"Trojfázová zásuvka 400V/16A,    materiál",null,null,null,1,"ks"]
[62,155,0,"Svorka hromozvodová SO, SK, SP1, SS",null,null,null,32,"ks"]
[63,155,0,"Svorka hromozvodová SO, SK, SP1,    materiál",null,null,null,32,"ks"]
[64,155,0,"Zvodový drôt FeZn","f10mm",null,null,25,"m"]
[65,155,0,"Zvodový drôt FeZn","f10mm",null,"  materiál",25,"m"]
[66,155,0,"PVC rúra","f 60mm",null,null,10,"m"]
[67,155,0,"PVC rúra","f 60mm",null,"  materiál",10,"m"]
[68,155,0,"Výstražná tabuľka","rozmer A5",null,null,8,"kus"]
[69,155,0,"Výstražná tabuľka","rozmer A5","materiál",null,8,"kus"]
[70,155,0,"Vodič CY6 ulož.","pod omietkou",null,null,95,"kus"]
[71,155,0,"Vodič CY6 ulož.","pod omietkou"," ","materiál",95,"kus"]
[72,155,0]
[73,155,0,"Zvodový drôt FeZn","f8mm","vč. Podpier",null,85,"m"]
[74,155,0,"Zvodový drôt FeZn","f8mm","vč. Podpier","  materiál",85,"m"]
[75,155,0,"Revízia",null,null,null,15,"hod"]
[76,155,"D","LED svietidlo 15W prisadené ,so snímačom pohybu,vč.zdroja",null,null,null,5,"ks"]
[77,155,"D","LED svietidlo 15W prisadené, so snímačom pohybu,  Materiál",null,null,null,5,"ks"]
[78,155,"E","LED sviet.15W prisadené ,BRSB4KO375V2,IP40, vč.zdroja",null,null,null,15,"ks"]
[79,155,"E","LED sviet.15W prisadené,BRSB4KO375V2,IP40,  Materiál",null,null,null,15,"ks"]
[80,155,"F","LED svietidlo18W prisadené , s vypínačom,vč.zdroja",null,null,null,1,"ks"]
[81,155,"F","LED svietidlo 18W prisadené, s vypínačom  Materiál",null,null,null,1,"ks"]
[null,"SPOLU"]
[null,"PRENOS"]
[82,155,0,"Trojfázová zásuvka 400V/16A",null,null,null,1,"ks"]
[83,155,0,"Trojfázová zásuvka 400V/16A,    materiál",null,null,null,1,"ks"]
[84,155,"A","Žiarivkové svietidlo 4x18W prisadené , modul 600x600,vč.zdroja",null,null,null,24,"ks"]
[85,155,"A","Žiariv. svietidlo 4x18W prisadené, modul 600x600  Materiál",null,null,null,24,"ks"]
[86,155,"B","LED sviet.15W prisad.IP44 ,BRSB4KO300V1, MODUS vč.zdroja",null,null,null,11,"ks"]
[87,155,"B","LED sviet.15W prisad.IP44,BRSB4KO300V1, MODUS  Materiál",null,null,null,11,"ks"]
[88,155,"C","Žiariv. svietidlo,2x36W, prisadené, ,vč.zdroja",null,null,null,3,"ks"]
[89,155,"C","Žiariv. svietidlo 2x36W, prisadené,TORNÁDO  Materiál",null,null,null,3,"ks"]
[90,155,"N","LED svietidlo s núdzovým zdrojom,11W,vč.zdroja",null,null,null,11,"ks"]
[91,155,"N","LED svietidlo s núdzovým zdrojom,11W  Materiál",null,null,null,11,"ks"]
[]
[]
[null,"SPOLU",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K133:K145)","v":0},{"$f":"SUM(L133:L145)","v":0}]
[]
[]
[null,"MONTÁŽ SPOLU",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(K146:L146)","v":0},"€"]
[]
[null,"MONTÁŽ A DODÁVKA(RS) SPOLU ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"€"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ceny sú bez DPH"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}